ANEXO 1


**Especificaciones técnicas**

Especificaciones técnicas Puertas Placa Medidas Standart:

 Hojas: estarán construidas por un bastidor perimetral de Pino Clear y dos tapas de 3mm de MDF, enchapado en cedrillo. El interior estará relleno por un “nido de abeja celuloso”.

Marcos: serán de pino de 15cm de ancho.

Cerradura: común Las cantidades, anchos y manos se adjuntan en planilla Anexa



|  |
| --- |
| **Precio** |
|  |
|  |
|  |
|  |

Total -------$

**\*Los precios deben cotizarse en la planilla correspondiente para su valides.**