**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**REF.: REMODELACIÓN PARQUE MUNICIPAL GRAL. CONRADO E. VILLEGAS: HORMIGÓN PARA VEREDAS**

Hormigón para utilizar en las etapas de veredas peatonales y veredas de acceso a la isla de los juegos. A continuación, se detalla cantidad y tipo de hormigón, como así también el tiempo y lugar de volcado.

1. **Hormigón para veredas**

***Tipo de Hormigón:*** deberá ser del tipo H21 (210kg/cm2) y con un tamaño máximo de agregado grueso de 20mm, la cual deberá ser piedra granítica.

***Cantidad de Hormigón:*** la cantidad de hormigón es 150m3.

***Tiempo de volcado:*** el volcado será por secciones, con un tiempo de 45 días corridos desde la primera volcada hasta la última. La frecuencia de las volcadas será de aproximadamente 30m3 por semana pudiendo esta cantidad dividirse en 2 días de la misma. Debido a que los trabajos de veredas se efectuarán por 2 cuadrillas diferentes, de coincidir el día de llenado de ambas se requerirán dos camiones de hormigón en simultáneo.

***Lugar de volcado***: Parque municipal Conrado E. Villegas.

Sin otro particular, saludo atentamente.