**ANEXO I**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**“Adquisición Surtidor Digital Doble Alto Caudal”**

**INDICE**

**Ítem Pagina**

 1 Surtidor 2

 1.1 Características Generales 2

 1.2 Gabinete 2

 1.2.1 Características Generales 2

 1.2.2 Contralor 2

 1.2.3 Control de Datos 2

 1.2.4 Instalación Eléctrica 2

 2 Capacitación del Personal 2

 Planilla de Oferta 3

**CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES:**

1. **Surtidor**
	1. **Características Generales**

Las características generales que deberá poseer el equipo son:

* Doble
* Digital
* Apto para uso a la intemperie
* Capacidad de transmisión de datos remotos
* Capacidad: setenta y cinco (75) litros por minuto
	1. **Gabinete**
		1. **Características Generales**

El gabinete deberá cumplir las siguientes características:

* Construido con estructura de hierro
* Tapas desmontables
* Pintura horneada
	+ 1. **Contralor**
* Pantalla LCD de 4 líneas x 20 caracteres
* Lector de TAGS con tecnología RFID para identificación de usuario o vehículo.
* Leds indicadores para registrar el estado del controlador
* Teclado de membrana de 16 teclas con sensación táctil.
* MOTOR APE 1HP 220V/380V 50HZ
* BOMBA PALETA AUTOCEBANTE (con filtro de malla)
* MANGUERA 1 PG X 7,5 mts. de largo
* PICO AUTOMATICO 1 PG
	+ 1. **Control de Datos**
* Transmisor de datos remotos
* Registro por cada despacho de: Usuario, litros, vehículo, producto, fecha y hora.
* Funciones de totalizador, reabastecimientos y stock.
* Modo de acceso: Tarjetas RFID (se deberá indicar modelo y precio de cada unidad)
* Puerto USB para transferencia de datos desde y hacia un Pendrive.
* Deberá contar con punto de conexión para Sensor inalámbrico de nivel de alta precisión, para monitoreo y conciliación continua de inventarios.
	+ 1. **Instalación Eléctrica**
* Instalación eléctrica APE (A Prueba de Explosión)
* Cañería y caja de conexión blindada
* Motor blindado APE
* Conexión trifásica
1. **Capacitación de Personal**

El proveedor deberá incluir en su oferta la calibración del equipo y el entrenamiento del personal responsable de la operación y administración del dispositivo.

**PLANILLA DE OFERTA**

|  |
| --- |
| **PLANILLA DE OFERTA** |
| **Reng.** | **Cantidad** | **DETALLE** | **PRECIO** |
|
| **Cant** | **Uni** | **Unitario** | **Total** |
| 1 | 1 | Uni | SURTIDOR DIGITAL DOBLE ALTO CAUDAL |  $  |  $  |
| 2 | 1 | Uni | Tarjetas RFID Adicionales |  $  |  $  |

 ...................................................

Sello y Firma del oferente