|  |  |
| --- | --- |
| **Carpintería de Aluminio - EP 44 GIRODIAS** |  |
| **Aluminio BLANCO ROTONDA 640** |  |
| **Material para Fabricación de ABERTURAS S/PLANO DE ABERTURAS** |  |
| **Aluminio Rotonda 640 BLANCO** |
| Tiras | Codigo | Descripción |   |
| 21 | ADR230 | PREMARCO |   |
| 15 | ADR1160 | MARCO DE 64 MM |   |
| 10 | ADR63 | MARCO CORREDIZA |   |
| 20 | ADR1166 | HOJA PUERTA VIDRIO SIMPLE |   |
| 12 | ADR366 | HOJA CORTE A 45º PECHO DE PALOMA |   |
| 3 | ADR262 | CIERRE DE ENCLIPAR |   |
| 3 | ADR1169 |

|  |
| --- |
| INVERSOR BATIENTE POSTIZO DOBLE HOJA |

 |   |
| 39 | ADR62 | TAPAJUNTAS CHICO |   |
| 2 | ADR1162 | HOJA VENTANA BATIENTE VIDRIO SIMPLE |   |
| 2 | ADR1167 | TRAVESAÑO PUERTA VIDRIO SIMPLE |   |
| **ACCESORIOS** |
| **cant** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** |  |
| 1 | S/CODIGO | BARRAL ACERO INOXIDABLE 60 U 80 CM |   |
| 2 | AA266 | BRAZO DE EMPUJE VENTILUZ |   |
| 3 | S/CODIGO | CERRADURAS BAÑO TIPO LIBRE OCUPADO |   |
| 10 | AA268 | MANIJA DOBLE BALANCIN BLANCA |   |
| 10 | AA273 | CERRADURA PUERTA ROTONDA 640  |   |
| 1 | JAQUE | CIERRE BARRAL ANTIPANICO SIMPLE C/ACCESO EXTERIOR |   |
| 40 | AA255 | ESCUADRA MARCOS 64 MM  |   |
| 32 | AA201 | Escuadra de tracción para marcos ADR 63 / 374 |   |
| 70 | AA207 | Escuadra de tracción para hoja ADR 261 |   |
| 70 | AA256 | Escuadra para marcos de 29 mm |   |
| 16 | AA203 | Cierre lateral corrediza Rotonda 640 + KIT DE ENGANCHE |   |
| 32 | AA204 | RUEDA HOJA CORREDIZA |   |
| 30 | AA014 | TAPA DESAGUE BLANCA |   |
| 32 | AA211 | TAPA PARANTE BLANCA |   |
| 6 | AA254 | TAPON ENCUENTRO CENTRAL DOBLE HOJA 36,4 MM |   |
| 44 | AA259 | Bisagra de tres cuerpos no coplanar BLANCA |   |
| 4 | AA257 | Bisagra de dos cuerpos no coplanar BLANCA |   |
| 20 | S/CODIGO | SELLADOR BLANCO SILICON ACETICO |   |
| 20 | S/CODIGO | SELLADOR TRANSPARENTE SILICON ACETICO |   |
| 2 | B79 | BURLETE DOBLE CONTACTO INTERIOR REDONDO |   |
| 1 | B67 | BURLETE PLANO PARA MARCOS |   |
| 2 | S/CODIGO | ROLLO BURLETE CUÑA PARAGUAYA CHICA |   |
| 2 | S/CODIGO | ROLLO BURLETE CUÑA PARAGUAYA MEDIANA |   |
| 2 | S/CODIGO | ROLLO BURLETE CUÑA PARAGUAYA GRANDE |   |
| 1 | S/CODIGO | ROLLO BURLETE CUÑA PARAGUAYA EXTRA GRANDE |   |
| 700 | S/CODIGO | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 3/4 CABEZA TANQUE |   |
| 200 | S/CODIGO | TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2 CABEZA TANQUE |   |
| 500 | S/CODIGO | TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 3/8 CABEZA TANQUE |   |
| 60 | S/CODIGO | TORNILLO ARMADO DE TRAVESAÑO DE PUERTA |   |
| 6 | AA264 | Pasador 2º hoja puerta |   |
| 62 | PARTE C | ESCUADRA PREMARCO 22,8 MM |   |
| 30 | S/CODIGO | RIENDA PREMARCO |   |
| 12 | S/CODIGO | PLACA BLANA LISA (PUERTA) |   |
| 7 | S/CODIGO | PLANCHA VIDRIO LAMIADO TRANSPARENTE 3+3 |   |
| 150 | S/CODIGO | GRAMPA DE AMURE PREMARCO |   |
| 100 | AA107 | ESCUADRA DE ALINEAMIENTO HOJA |   |